La couronne de la poulie percée de trous autorisera une fixation aisée du bobinage en fond panier d'accord à l'aide de deux boulons et vis. Les diverses prises de vue expliquent plus commodément le montage. 
L'essentiel reste d'assurer un rapprochement aisé et en regard de la bobine de réaction avec la bobine d'accord. Chacun en fonction de ses fonds de tiroits trouvera peut être une solution plus simple. En ce qui concerne notre réalisation, nous avons fait usage de pièces « Meccano » afin que tout le monde puisse se les procurer. En effet, ces pièces sont toutes vendues séparément. 
On procédera ensuite à la fixation ou mise en place du module. Il suffira pour cela de tracer sur le socle, s~lon les mesures indiquées sur le croquis, les 12 trous servant à recevoir les 2 barrettts dominos. Pour cela, on se munira de fil rigide, d'un diamètre ne dépassant pas 20/10, c'est-à-dire 12 à 15 mm. On coupela 12 morceaux de ce fil étiré de 15 mm de long. 
On percera alors aux emplacements prévus sur la planche et à un diamètre inférieur au fil utilisé car ces morceaux de fils devront entrer à force dans le socle en bois. Ce sera la seule fixation pour ces barrettes dominos. 
fig. XlI 
Détails 
des parties Meccano utilisées ainsi que le changement 
le longueur d'onde 

107